1. 气瓶使用不规范

整改前:



整改后：



2. 拆解变压器处增加操作规程、粘贴警示标识：

整改前：



整改后：



3. 皮带轮无防护罩：

整改前：



整改后：

4. 应急照明灯损坏

整改前：



整改后：



5.接线不规范

整改前：



整改后：

线路清理



6.增加限高标识

整改前：



整改后：



7.消防栓破损、通道堵塞

整改前：

整改后：

整改后：

8.线管破损、使用胶质线

整改前：



整改后：




9.水泵房电控柜因使用带漏电保护的断路器

整改前：



整改后：



10.上引熔临时接线板不规范

整改前：



整改后：

拆除

