**江西紫博光电科技有限公司**

**安全生产管理制度**

为进一步加强公司生产工作的劳动保护，改善劳动条件，保护公司员工的安全和人身健康，促进公司事业的发展，特制订本公司安全生产管理制度。

1、 本公司的安全生产工作必须贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针。让所有人员知道安全工作的重要性和必要性。

2、本公司生产管理员也是安全负责人，每天上班和下班均要对自己负责的工作区域进行安全检查，水管，电源电线插座，气灌瓶，化学物品，厂房结构，排污池，堆放物品，静电等等。

3、所有员工在上岗前相关管理人员必须进行安全生产教育、上岗安全注意事项等。必须要员工完全掌握后方可上岗。

4、员工上班必须根据自己岗位要求穿戴劳动保护用品（口罩，眼罩，工作服，手套，安全帽，工作鞋等），不准穿拖鞋，背心，打赤膊，打赤脚，穿裙子，披头散发，穿高跟鞋以及不利于工作或会给生产和自己带来危险的物品等上班。

5、厂区所有地方除指定吸烟地方外禁止吸烟，玩弄明火，或者明火作业，电焊操作必须远离物品在空旷地带进行。

6、上班期间严禁串岗，打瞌睡，玩手机，看报纸书刊，操作岗位无人。

7、加强易燃易爆物品和化学物品的储存，使用管理，杜绝各类事故的发生。

8、消防灭火器要时刻检查，看压力指针是否在绿色区域。如果压力不够要及时填充，保持灭火器的干净整洁，不准乱挪乱用。

9、工作区域严禁嬉戏打闹，不得不了解情况进行操作，防止意外产生。

10、打雷闪电期间应适当关闭相关电源设备，防止雷击，打雷闪电时员工在上下班和工作期间不得在金属杆旁和树荫下避雨。更不得在户外和窗户边接打电话。

11、工厂车间禁止酒后上岗和开叉车以及其它设备。

12、在上班期间设备如有异响或者运行不畅情况应立即停止并通知相关人员检测

13、除专业人员外任何员工不得擅自接驳电源，发现有电源线裸露，损坏要及时反映，由专门人员进行处理。

14、酸洗房，煮碱房，污水池严禁无关人员进入和靠近。相关工作人员要及时提醒和阻止。

15、工厂区域内所以水源均不能直接饮用，煮酸，酸洗，等车间任何液体皮肤均不能直接接触。

16、叉车、电瓶叉车除专门人员外其他人员严禁操作，违禁操作者一律给予50元/次处罚。

17、公司手动液压车在使用时应注意安全，使用时应提前清除路线障碍，防止在推拉液压车时人员被绊倒，在背对墙壁、堆物的托盘等障碍物时，拉车和后面推车人员严禁用力过猛，必须缓慢移动，在人体离障碍物有1.5米时人员应及时撤出，防止刹不住车对人体造成碾压式伤害。

18、抬胶框时应双手抓住胶框边缘，不得单手抓提手，防止胶框提手老化脱落，造成对脚的伤害。

以上安全条例大家均需严格遵照执行，任何人不得违反，因违反以上条例造成严重后果的公司将追究其责任！

江西紫博光电科技有限公司