|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **叉车风险点告知卡** | | | |
| **风险点名称** | **叉车** | **主要危险因素概述** | 由于人员误操作、设备缺陷、外力因素等导致叉车故障，易发生火灾、触电、车辆伤害等事故。 |
| **风险点编号** |  |
| **风险等级** | **三级** |
| **安全标志**  C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml1400\wps1.jpgC:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml1400\wps2.jpgC:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml1400\wps3.jpg | | **主要风险控制措施** | 1、叉车充电区域保证通风；  2、发生触电，区域急救人员先断电，呼吸、心跳停止进行心肺复苏；  3、每月对于叉车进行点检，发现异常及时进行维修；  4、对于叉车进行限速行驶的速度为7公里以下，货物超出本身视线，要进行倒车行驶。  5、叉车速度限速5公里；  6、张贴警示标示及操作规程；  7、严格按照操作规程操作。 |
| **责任部门** |  | **主要事故类型** | 火灾、触电、车辆伤害、物体打击等 |
| **责任人**  **联系电话** |  | **应急处置措施** | 1、立即疏散厂房及周边人群，对事故现场实施隔离和警戒；  2、对受伤人员进行及时抢救，并拨打120、110电话求救；  3、现场发现事故人员立即根据企业制订的《生产安全事故应急救援预案》规定的流程向企业相关管理人员进行事故报告。 |

火警电话119 急救电话120