设备维修保养记录表

RYZSZY/AQB4-0407

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 空压机 | 型号规格 |  |
| 使用场所 | 生产车间 | 设备编号 |  |
| 维保人员 | 徐良彬 | 维保日期 | 2021.03.05 |
| 维修保养内容：  1.检查、更换齿轮箱呼吸器滤芯 2.保养齿轮箱，齿轮箱密封系统更换  维修保养人签字：徐良彬  2021年 03 月 05 日 | | | |
| 维修保养结果：  设备管理部门或使用部门负责人签字：陈涛  2021年 03 月 05 日 | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 皮带输送机 | 型号规格 |  |
| 使用场所 | 生产车间 | 设备编号 |  |
| 维保人员 | 徐良彬 | 维保日期 | 2021.04.05 |
| 维修保养内容：   1. 检查输送接头部位是否有异常情况 2. 检查清扫器装置橡胶刮板是否有严重磨损 3. 更换损坏的托辊 4. 检查机器上的指示牌与警告铭牌是否清晰，存在。   维修保养人签字：徐良彬  2021年 04 月 05 日 | | | |
| 维修保养结果：  设备管理部门或使用部门负责人签字：徐良彬  2021年 04 月 05 日 | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 粉碎机 | 型号规格 |  |
| 使用场所 | 生产车间 | 设备编号 |  |
| 维保人员 | 徐良彬 | 维保日期 | 2021.08.31 |
| 维修保养内容：   1. 检查转动部件灵活、粉碎室内无积料 2. 检查出料口滤网完好无损   维修保养人签字：徐良彬  2021年 08 月 31 日 | | | |
| 维修保养结果：  设备管理部门或使用部门负责人签字：徐良彬  2021年 08 月 31 日 | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 皮带拉力机 | 型号规格 |  |
| 使用场所 | 生产车间 | 设备编号 |  |
| 维保人员 | 徐良彬 | 维保日期 | 2021.03.31 |
| 维修保养内容：  1.检查紧固件是否松动  2.检查零部件是否完整  维修保养人签字：徐良彬  2021年 03 月 31 日 | | | |
| 维修保养结果：  设备管理部门或使用部门负责人签字：徐良彬  2021年 03 月 31 日 | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 喷漆房风机 | 型号规格 |  |
| 使用场所 | 生产车间 | 设备编号 |  |
| 维保人员 | 徐良彬 | 维保日期 | 2021.04.30 |
| 维修保养内容：  1、清洗虑油器，使其无杂物。  2、检查主轴并检查螺母有无松动。紧固螺钉应锁紧。  3、调整摩擦片间隙和制动器。  维修保养人签字：徐良彬  2021年 04 月 30 日 | | | |
| 维修保养结果：  设备管理部门或使用部门负责人签字：徐良彬  2021年 04 月 30 日 | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 普通车床 | 型号规格 |  |
| 使用场所 | 生产车间 | 设备编号 |  |
| 维保人员 | 徐良彬 | 维保日期 | 2021.08.31 |
| 维修保养内容：  1、清洗冷却泵，虑油器，盛液盘。  2、清洗油线，油毡，保证油孔，油路清洁畅通。  3、检查油质是否良好，油杯要齐全，油窗要明亮。  维修保养人签字：徐良彬  2021年 08 月 31 日 | | | |
| 维修保养结果：  设备管理部门或使用部门负责人签字：徐良彬  2021年 08 月 31 日 | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 叉车 | 型号规格 |  |
| 使用场所 | 生产车间 | 设备编号 |  |
| 维保人员 | 徐良彬 | 维保日期 | 2021.08.31 |
| 维修保养内容：  1、检查水泵壳应完好无裂纹、壳体与盖的接合面平整；  2、水泵叶轮完好无裂纹，叶轮与轴的配合锥面锥度应一致完好无损伤。  维修保养人签字：徐良彬  2021年 08 月 31 日 | | | |
| 维修保养结果：  设备管理部门或使用部门负责人签字：徐良彬  2021年 08 月 31 日 | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 叉车 | 型号规格 |  |
| 使用场所 | 生产车间 | 设备编号 |  |
| 维保人员 | 徐良彬 | 维保日期 | 2021.10.31 |
| 维修保养内容：   1. 检查驱动齿轮的运行状况 2. 齿轮箱驱动轴轴封保养、更换；   维修保养人签字：徐良彬  2021年 10 月 31 日 | | | |
| 维修保养结果：  设备管理部门或使用部门负责人签字：徐良彬  2021年 10 月 31 日 | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 空压机 | 型号规格 |  |
| 使用场所 | 生产车间 | 设备编号 |  |
| 维保人员 | 徐良彬 | 维保日期 | 2021.10.31 |
| 维修保养内容：   1. 收集润滑油，清理润滑油箱，检查油过滤器，拆检保养润滑油泵，更换   对轮缓冲垫等零部件；   1. 检查进气壳体、管道等的锈蚀情况，并作防腐处理 2. 检查联轴器及联轴器对轮缓冲垫，检查锁紧螺丝和联轴器的连接及对中   情况；   维修保养人签字：徐良彬  2021年 10 月 31 日 | | | |
| 维修保养结果：  设备管理部门或使用部门负责人签字：徐良彬  2021年 10 月 31 日 | | | |

RYZSZY/AQB4-0407

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 空压机 | 型号规格 |  |
| 使用场所 | 生产车间 | 设备编号 |  |
| 维保人员 | 徐良彬 | 维保日期 | 2021.05.05 |
| 维修保养内容：  1.检查、更换齿轮箱呼吸器滤芯 2.保养齿轮箱，齿轮箱密封系统更换  维修保养人签字：徐良彬  2021年 05 月 05 日 | | | |
| 维修保养结果：  设备管理部门或使用部门负责人签字：陈涛  2021年 05 月 05 日 | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 皮带输送机 | 型号规格 |  |
| 使用场所 | 生产车间 | 设备编号 |  |
| 维保人员 | 徐良彬 | 维保日期 | 2021.06.05 |
| 维修保养内容：   1. 检查输送接头部位是否有异常情况 2. 检查清扫器装置橡胶刮板是否有严重磨损 3. 更换损坏的托辊 4. 检查机器上的指示牌与警告铭牌是否清晰，存在。   维修保养人签字：徐良彬  2021年 06 月 05 日 | | | |
| 维修保养结果：  设备管理部门或使用部门负责人签字：徐良彬  2021年 06 月 05 日 | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 粉碎机 | 型号规格 |  |
| 使用场所 | 生产车间 | 设备编号 |  |
| 维保人员 | 徐良彬 | 维保日期 | 2021.07.31 |
| 维修保养内容：   1. 检查转动部件灵活、粉碎室内无积料 2. 检查出料口滤网完好无损   维修保养人签字：徐良彬  2021年 07 月 31 日 | | | |
| 维修保养结果：  设备管理部门或使用部门负责人签字：徐良彬  2021年 07 月 31 日 | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 皮带拉力机 | 型号规格 |  |
| 使用场所 | 生产车间 | 设备编号 |  |
| 维保人员 | 徐良彬 | 维保日期 | 2021.08.11 |
| 维修保养内容：  1.检查紧固件是否松动  2.检查零部件是否完整  维修保养人签字：徐良彬  2021年 08 月 11 日 | | | |
| 维修保养结果：  设备管理部门或使用部门负责人签字：徐良彬  2021年 08月 11 日 | | | |